深圳市疾病预防控制中心后勤服务楼

三楼零星修缮招标文件

1. 工程概况

1.招标单位：深圳市疾病预防控制中心

2.工程地址：深圳市南山区龙珠大道龙苑路8号

3.工程名称：后勤服务楼三楼零星修缮

4.工程规模：具体工程项目见附页工程量清单。

5.计划施工期：15日历天。

6.工程质量要求：符合现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。

7.招标内容：

本工程为深圳市疾病预防控制中心后勤楼三楼零星修缮，主要包括施工区域内墙面乳胶漆翻新；地面、踢脚线现状塑胶地板拆除、清运；地面、踢脚线新做塑胶地板；窗台漏水修复；新增轻质砖隔墙；新增成品木门；电气开关插座更换等。

二、工程施工服务时间：

合同签订后至整个工程施工达到施工规范要求并验收合格后为止。

三、遴选原则

坚持公开、公平、公正、择优选用的原则。

四、招标细则

本次招标分二个阶段：

1. 回标：投标单位根据本公告要求要求编制和提交投标文件；（本次招标不单独设立报名环节，所有在本公告规定时间内递交应标文件的投标单位均视为已报名）

2、议标：本中心组织开标、评标、确定中标单位。

五、投标单位注意事项

1、招标单位提醒各投标单位：投标文件标明的工程总价为最终的投标价，议标时，招标单位不再询价，更不存在优惠价格。

2、投标文件须密封装袋并加盖公章，按照本公告要求递交至深圳市深圳市疾病预防控制中心。

3、投标人必须具有独立承担民事责任的能力，不接受分公司或者分支构参与投标；

4、投标人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。

5、投标时，投标人和拟派本工程项目经理没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。

6、本项目不接受联合体投标。

7、招标单位对于本次招标、评标、定标过程不做解释。

六、报名及递交文件时间：

1、截止递交投标文件时间：2017年11月27日17：00止。

2、递交投标文件地点：深圳市疾病预防控制中心综合服务楼230

3、联系人：占先生

4、联系电话：0755-25532080

七、中标结果公示地址：深圳市疾病预防控制中心网站

投标单位提供的有关证明资料必须真实完整，如发现任何不实或隐瞒、虚报等情况，招标方有权随时取消该单位的投标资格。

附件：1、应标文件范本；

2、工程量清单；

附件1：应标文件范本

**深圳市疾病预防控制中心**

**施工采购项目**

**投标文件**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**第一部份：资格审查部分**

1、公司营业执照（复印件盖公章）（三证合一，只需提供营业执照）

1. 税务登记证（复印件盖公章）
2. 公司组织机构代码证（复印件盖公章）
3. 安全生产许可证（复印件盖公章）
4. 法人资格证明（格式不限）
5. 法人授权委托书（格式不限）
6. 投标代表人身份证（复印件盖公章）
7. 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证明文件；（复印件盖公章）
8. 安全生产许可证。（复印件盖公章）

**法人资格证明**

单位名称：

地 址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：（投标单位盖章）

日 期：年月日

**法人授权委托书**

本人（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标人名称）的（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

**代理人无转委托权。**

代理人姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

身份证号码：联系电话：

**附委托代理人身份证复印件**

投 标 人：（投标单位盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

日 期：年月 日

**第二部份：商务部分**

1. 投标函
2. 工程量清单
3. 其它资料

投标函

(招标人名称)：

1：我方已仔细研究过（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥）的投标总报价，工期日历日，按合同约定实施和完成该项目，对项目施工过程中的任何缺陷负责，施工质量达到。

1. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。
2. 如我方中标：
3. 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的时间内与你方签订合同。
4. 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
5. 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。
6. 我方承诺在合同规定的期限内完成并交付全部合同产品。
7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关内容完整、真实和准确，且不存在招标文件规定的任何一种情况。
8. （其它补充说明）

投标人：（盖投标单位公章）。

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话： 传真：

邮政编码：

日期：年月日

工程量清单

工程量清单格式采用《建设工程工程量清单计价规汇范》或我省规定的格式。具体组成内容与格式要求见招标文件附件1：工程量清单。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 其它备注（包括产品品牌、型号等） |
|  |  |  |  |  |  |  |

其它资料

说明：其它资料包括招标人要求投标人提供的其它资料和其它投标人认为需要提供的资料。

附件2：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段： | | | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
| 综合 单价 | | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压加气混凝土砌块  2.墙体类型:内墙  3.墙厚:120mm  4.砂浆强度等级:M5 | m3 | 3.13 |  | |  |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 52.20 |  | |  |  |
| 3 | 乳胶漆 | 1.刮腻子二遍乳胶漆三遍 | m2 | 216.00 |  | |  |  |
| 4 | 钉(挂)铁丝网 墙面 | 1.砌体墙满挂铁丝网 | m2 | 52.20 |  | |  |  |
| 5 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.03 |  | |  |  |
| 6 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.10 |  | |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10内 三级钢 | t | 0.019 |  | |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢10内 | t | 0.010 |  | |  |  |
| 9 | 轻钢龙骨隔墙开门洞 | 1.拆除门洞  2.1000\*2150 | 个 | 1 |  | |  |  |
| 10 | 成品木门安装（含门） | 1.安装成品木门  2.门代号及洞口尺寸:1000\*2150 | 樘 | 1 |  | |  |  |
| 11 | 门洞修复 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 1.58 |  | |  |  |
| 12 | 塞门缝 | 1.塞门缝 | 项 | 1 |  | |  |  |
| 13 | 窗台墙面防水 | 1.窗台墙面防水 | m2 | 4.00 |  | |  |  |
| 14 | 窗台原有墙面抹灰拆除 | 1.窗台原有墙面抹灰拆除 | m2 | 4.00 |  | |  |  |
| 15 | 窗台墙面抹灰 | 1.1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 4.00 |  | |  |  |
| 16 | 钉(挂)铁丝网 墙面 | 1.砌体墙满挂铁丝网 | m2 | 4.00 |  | |  |  |
| 17 | 楼地面铲(拆)除1 | 1.地面塑胶地板拆除 | m2 | 90.00 |  | |  |  |
| 18 | 楼地面铲(拆)除1 | 1.地面自流平拆除 | m2 | 90.00 |  | |  |  |
| 19 | 塑胶地板地面 | 1.3.0厚橡胶地板  2.自流平地面修复 | m2 | 90.00 |  | |  |  |
| 20 | 自流坪楼地面 | 1.自流平地面  2.最薄处20厚1:2干硬水泥砂浆自流平找平层，表面撒水泥粉 | m2 | 90.00 |  | |  |  |
| 21 | 橡胶地板踢脚线 | 1.与橡胶地板配套踢脚线 | m | 90.00 |  | |  |  |
| 22 | 3+2插座 | 施耐德插座 | 个 | 6 |  | |  |  |
| 23 | 一位开关 | 施耐德开关 | 个 | 1 |  | |  |  |
| 24 | 门槛石 | 1.30厚大理石 2.1000\*200 3.门槛石磨边 | m2 | 0.80 |  | |  |  |
| 25 | 废料外运 | 1.废弃料品种:综合  考虑  2.运距:人工装废料  标段：  自卸汽车运40km | m3 | 6.57 |  | |  |  |